ANÁLISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO (JHA / JSA)
Corte y desbaste con esmeril angular
	Empresa
	Proyecto / lugar
	Fecha
	Preparado por



Usar un esmeril angular con guarda para cortar y desbastar metal y mampostería en obras de construcción. Incluye preparación, montaje del disco, operación y limpieza.
	Equipo de protección
1. Lentes de seguridad con protección lateral; use lentes de seguridad graduados o protección adecuada sobre sus lentes si es necesario.
1. Careta sobre los lentes de seguridad para protegerse de fragmentos y chispas.
1. Respirador para trabajos de mampostería cuando el plan de control de polvo de sílice lo indique.
1. Protección auditiva, como tapones o orejeras.
1. Guantes de trabajo que protejan contra cortaduras y metal caliente.
	Antes de empezar
1. Inspeccione el esmeril, la guarda y sus sujetadores; no use equipo dañado.
1. Escoja un disco hecho para el material, el trabajo y la velocidad del esmeril. Antes de montarlo, revíselo de cerca y hágale la prueba de sonido (golpéelo suavemente; un disco agrietado suena apagado).
1. Antes de cortar o desbastar mampostería, confirme cómo se va a controlar el polvo de sílice: los controles de polvo, el agua y el respirador que indica la norma de sílice de OSHA para esta tarea (Tabla 1), o las mediciones de exposición y los controles propios del empleador.
1. Revise que los lentes de seguridad y la careta ajusten bien, no estén dañados y cumplan con ANSI Z87.1.



	#
	Paso del trabajo
	Peligros
	Controles

	1
	Prepare el área de trabajo y apoye el material.
	Las chispas y los fragmentos pueden golpear a trabajadores cercanos o encender material combustible.
	1. Retire el material combustible de la trayectoria de las chispas.
1. Use pantallas para contener las chispas y los fragmentos.
1. Mantenga a otros trabajadores fuera del área de corte y desbaste.

	
	
	El material en movimiento puede atascar el disco y causar un contragolpe o cortaduras.
	1. Sujete y apoye el material para que no se mueva.
1. Apoye la pieza para que el corte no se cierre sobre el disco.

	2
	Monte el disco y ajuste la guarda.
	Un arranque inesperado o un disco dañado o mal montado puede causar cortaduras o lanzar fragmentos.
	1. Desconecte la energía antes de montar el disco o ajustar la guarda.
1. Deseche los discos con grietas u otros defectos.
1. Coloque el disco en el eje sin forzarlo y apriete la tuerca solo lo suficiente para sujetarlo.
1. Fije la guarda para que quede alineada con el disco y entre usted y el disco.

	3
	Prepare los controles de polvo antes de cortar o desbastar mampostería.
	El polvo de mampostería que contiene sílice cristalina puede inhalarse y dañar los pulmones.
	1. Conecte el suministro de agua o la cubierta con aspiradora que indica el plan de control de sílice.
1. Con controles de agua, use suficiente agua para que el polvo visible sea mínimo.
1. En interiores o áreas cerradas, instale ventilación de extracción según sea necesario para que el polvo visible no se acumule en el aire.
1. Use el respirador que indica el plan de control de sílice.

	4
	Corte o desbaste el material.
	Un disco atascado o mal utilizado puede causar un contragolpe, romperse o cortar al operador.
	1. Mantenga la guarda instalada y correctamente alineada durante todo el trabajo.
1. Sujete firmemente el esmeril con ambas manos y mantenga el cuerpo fuera de la trayectoria del disco.
1. No fuerce la herramienta ni use el costado de un disco de corte para desbastar.

	
	
	Las partículas, las chispas y los fragmentos del disco pueden lesionar los ojos y la cara.
	1. Dirija las chispas y los fragmentos lejos de las personas.
1. Use lentes de seguridad con protección lateral y una careta.

	5
	Apague el esmeril y limpie el área.
	Un disco que sigue girando puede enganchar la ropa o cortar a alguien al apoyar la herramienta.
	1. Mantenga el control del esmeril hasta que el disco se detenga por completo.
1. Desconecte la energía antes de cambiar discos o guardar la herramienta.

	
	
	La limpieza del polvo de mampostería acumulado puede volver a levantar sílice en el aire.
	1. Limpie con agua o con una aspiradora con filtro de alta eficiencia (HEPA), no barriendo en seco.
1. No use aire comprimido para quitar el polvo de sílice de la ropa o las superficies.



	Detengan el trabajo y llamen al supervisor si
1. Deténgase y llame al supervisor si el disco está agrietado, flojo, atascado o vibra de manera anormal.
1. Deténgase y llame al supervisor si falta la guarda, está dañada o no se mantiene correctamente alineada.
1. Deténgase y llame al supervisor si el agua o la aspiradora de polvo deja de funcionar o se forma una nube de polvo visible.
1. Deténgase y llame al supervisor si las chispas alcanzan material combustible o si alguien entra en la trayectoria de los fragmentos.


Fuentes: 29 CFR 1926.303, Abrasive wheels and tools; 29 CFR 1926.1153, Respirable crystalline silica; 29 CFR 1926.102, Eye and face protection
Borrador redactado con IA para revisión por una persona competente. Clever Rook redacta a partir del texto oficial de las normas que cita, pero no conoce su obra. Compárelo con sus condiciones y el programa de seguridad de su empresa antes de usarlo. No es asesoría legal.
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HOJA DE ASISTENCIA
Corte y desbaste con esmeril angular
	Empresa
	Proyecto / obra
	Fecha


	Revisada por (persona competente)
	Fecha de revisión


Al firmar, confirmo que asistí a esta charla de seguridad y la entendí.
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