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Los espacios de acceso bajo edificios, las bóvedas, los pozos de visita y los tanques pueden ocultar peligros que no se ven desde la abertura. Las cuadrillas de construcción general pueden encontrarlos al inspeccionar, limpiar o preparar trabajo para otro oficio. Reconocer un posible espacio confinado significa detenerse y obtener respuestas antes de entrar.
Reconocer y reportar el espacio
1. Antes de comenzar el trabajo en una obra, OSHA exige que cada empleador tenga una persona competente que identifique todos los espacios confinados donde sus empleados podrían trabajar y decida cuáles requieren permiso. Esa evaluación incluye pruebas cuando sean necesarias. No es una decisión para alguien que solo mira por una escotilla.
1. Antes de entrar a un espacio bajo un edificio, una bóveda, un pozo de visita o un tanque, pregunten por su clasificación; no supongan que es seguro ni que ya está clasificado. Díganle al capataz dónde está la abertura y qué trabajo se planea hacer allí.
1. El empleador debe enseñarles a reconocer y evitar las condiciones inseguras, y las reglas que aplican donde trabajan. Si no entienden los peligros del espacio o el plan para entrar, deténganse y pregunten antes de seguir.
Respetar los controles de espacios con permiso
1. El empleador que encuentra un espacio que requiere permiso, o al que le avisan de uno, debe advertir a los empleados expuestos dónde está y qué peligro presenta, con letreros de peligro u otro medio igualmente eficaz. Un letrero puede decir "PELIGRO, ESPACIO CONFINADO QUE REQUIERE PERMISO, NO ENTRE". Lean las advertencias y reporten cualquier abertura que no puedan confirmar. No supongan que sin letrero no hay peligro.
1. Cuando los empleados vayan a entrar a un espacio que requiere permiso, su empleador debe implementar un programa escrito para esos espacios en la obra. El programa debe estar disponible para que los empleados y sus representantes autorizados lo consulten antes y durante las operaciones de entrada.
1. Ese empleador también debe informar al contratista que controla la obra y a los representantes autorizados de sus empleados dónde está el espacio que requiere permiso y qué peligro presenta. Debe hacerlo a tiempo y por un medio que no sea un letrero. Como integrantes de la cuadrilla, llévenle al capataz cualquier duda o información contradictoria antes de continuar.
Los cambios requieren otra revisión
1. Una clasificación anterior como espacio sin permiso no garantiza seguridad permanente. Los cambios de uso o configuración que puedan aumentar los peligros, o las señales de una evaluación inadecuada, requieren que una persona competente vuelva a evaluar el espacio.
1. Un espacio que requiere permiso solo se puede reclasificar como espacio sin permiso si no tiene peligros atmosféricos reales ni posibles y todos sus peligros fueron eliminados o aislados. No basta con que alguien diga que es seguro. El empleador que hace la entrada debe poner las razones en una certificación firmada y fechada que indique el espacio, y ponerla a disposición de cada trabajador que entre o de su representante.
1. Si surgen peligros en un espacio que requería permiso y fue reclasificado como espacio sin permiso, cada empleado que esté dentro debe salir. Reporten el cambio. El empleador que hace la entrada debe entonces volver a evaluar el espacio y clasificarlo otra vez como espacio que requiere permiso, según corresponda.
¿Qué haría usted?
Les piden recuperar herramientas de una bóveda. Alguien dice que antes se autorizó la entrada, pero el trabajo adentro cambió y nadie puede explicar su clasificación actual. ¿Qué harían antes de entrar y quién debe resolver la duda?
Preguntas para el equipo
1. ¿Quién debe identificar y evaluar los espacios confinados antes de comenzar el trabajo?
2. ¿Qué deben hacer si una abertura no tiene una advertencia o clasificación clara?
3. ¿Qué debe pasar si surgen peligros en un espacio reclasificado?

Antes de entrar, confirmen la clasificación del espacio, entiendan sus peligros y deténganse si las condiciones o las respuestas no están claras.
Fuentes: 29 CFR 1926.1203, General requirements; 29 CFR 1926.21, Safety training and education
Borrador redactado con IA para revisión por una persona competente. Clever Rook redacta a partir del texto oficial de las normas que cita, pero no conoce su obra. Compárelo con sus condiciones y el programa de seguridad de su empresa antes de usarlo. No es asesoría legal.
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